| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dante Netzwerk-Ein-/Ausgangskarte für bis zu 64 bidirektionale Kanäle bei Verwendung im Core510 und 16 Kanäle bei Verwendung im I/O Frame, 2x RJ45 Buchsen zum Dante Primary und Secondary Anschluss, grüne Link-/Act-LED, gelbe Speed-LED  Technische Daten:  mechanisch:  1 Slot im Core oder I/O Frame  Kanalzahl: 64x64 Kanäle bei 44,1 / 48 kHz  32x32 Kanäle bei 88,2 / 96 kHz  16x16 Kanäle bei 176,4 / 192 kHz  Im I/O Frame:  16x16 Kanäle bei 48kHz  Hersteller: QSC Typ: CDN64 |  |  |