| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   | 2-Wege PoE Lautsprechersystem mit passiver Frequenzweiche für den Wandaufbau. Bestückt mit 4“ Tieftöner und 0,75“ Hochtöner. Fortschrittliche Klangabstimmung durch Intrinsic Correction™ über die Q-SYS™ AV-Plattform verfügbar. Das System ist zur horizontalen oder vertikalen Montage vorgesehen und besitzt ein versiegeltes Gehäuse, um eine optimale akustische Echounterdrückung umzusetzen.Die konfigurierbare LED-Statusanzeige, welche mit kompatiblem Q-SYS Call-Sync-Geräten synchronisiert werden kann, signalisiert den Anrufstatus angebundener Q-SYS-Endpunkte im Raum. Zusätzlich bietet Call-Sync eine Stummschaltungssynchronisation für UC-Plattformen über Q-SYS HID-Controller, sowie Anruf- und Hook-Status für Q-SYS Softphone und POTS-Controller.Mitgeliefertes Zubehör:- Neigbare Halterung- optional Gerätefüße für Tischmontage- steckbare Euroblock-Schraubklemmen- Wasserdichte Anschluss-SchutzkappeTechnische Daten:Komponenten: 4“ Tieftöner / 0,75“ HochtönerÜbertragungsbereich: 138 Hz - 20 kHz (-10 dB)Empfindlichkeit: 88 dB SPL (1W1m)Abstrahlbereich: 146° horizontal / 151° vertikalMax. Dauerschallpegel: 99 / 105 dB SPL (PoE / PoE+)Max. Schallpegel: 102 / 108 dB SPL (PoE / PoE+)Anschluss: RJ45, PoEAbmessungen: 518,10 mm Breite(Ohne Standfuß / Wandhalterung) 101,2 mm Höhe 73,0 mm TiefeGewicht: 1,77 kgFarbe: weiß (RAL 9010)Hersteller: QSCTyp: Q-SYS NL-SB42 |   |  |