| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Weiße Multifunktions-Kontrolleinheit für QSC MP-M Zonenmischer im Standard Euro Unterputz Wandeinbau-Format**  Wandmontage-Controller für Zonenmischer der QSC MP-M Serie. Zugriff auf Bedienfunktionen frei konfigurierbar. Steuerung von Zonen-Auswahlpegel, Quellenauswahl und Szenenaufruf. Reihenschaltung von bis zu vier Controllern pro RJ45 MFC-Anschluss am Zonenmischer. Die maximale Kabel-Gesamtlänge beträgt 250 m. Drei Tasten zur Bedienung des Moduls (Auf-, Ab-, Auswahltaste). Hochauflösendes, monochromes Grafik-Display (27 x 26 mm).  Anschlüsse und Anzeigeelemente:  - 2x MFC-Anschluss RJ45  - Display (27 x 26 mm)  - 3x Taste (Auf, Ab, Auswahl)  Programmierung / Konfigurierung mit der MP Install App (für Android, iOS oder PC)  Technische Daten:  Display: 128 x 128 Pixel  Netzwerkanschluss-Typ: RJ45  Spannungsversorgung: via RJ45  Gewicht (unverpackt): 0,1 kg  Abmessungen (B x H x T): 89 x 89 x 36 mm (Euro Standard Maß)  Farbe: Weiß  Hersteller: QSC  Typ: MP-MFC-EU-WH |  |  |