| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Passiver 12 Zoll Fullrange 2-Wege-Hochleistungslautsprecher im kompakten Multiplex-Gehäuse** Passives 2-Wege-Fullrangesystem mit stabilem Multiplex-Gehäuse und schwarzem, robusten Strukturlack. Ein pulverbeschichtetes, rostfreies und schaumstoff-kaschiertes Stahlgitter schützen den integrierten 12 Zoll Tiefton- und 1,75 Zoll Hochtonlautsprecher. Vor dem 1 Zoll Hochtontreiber-Ausgang ist ein konisches abstrahlendes 85° Grad Hochtonhorn platziert. Der Hochtonlautsprecher wird mit einer passiven Frequenzweiche bei 1,8 kHz zum Tieftontreiber getrennt. Die Nennimpedanz des gesamten Lautsprechers liegt bei 8 Ohm. Sechs M10 Gewindehülsen bieten eine enorme Flexibilität, den Lautsprecher aufzuhängen, ebenso kann hierfür ein optionaler U-Bügel angebracht werden. Zwei integrierte Tragegriffe befinden sich in den Gehäuseseiten. Ein 35 mm Hochständer-Flansch ermöglicht die Aufstellung des Lautsprechers in 0° Grad vertikaler oder 10° Grad nach unten geneigter Richtung. Drei Gummifüße befinden sich an der Lautsprecher-Unterseite. Der Lautsprecher-Anschluss erfolgt über NL4 Speakon-Stecker oder über Klemm-/Schraubanschluss.Voreingestellte, abgestimmte und empfohlene DSP-Presets sind in den QSC GXD und PLD Endstufenserien verfügbar. Integrierte DSP-Voreinstellungen für diesen Lautsprecher sind auch in der QSC TouchMix Serie vorhanden.Anschlüsse auf der Rückseite:- 2 x parallele Neutrik NL4 (Signal Eingang auf 1+/1-,  durchgeschliffener nicht belegter Anschluss auf 2+/2-)- 1 x Schraub-/Klemmanschluss +/- mit KreuzschlitzschraubeOptionales Zubehör:- Gepolsterte Transport-Schutzhülle- M10-Rinösen-Set zur Montage an Drahtseilen- U-Bügel zur Montage an Wand, Decke, Traverse, etc.Technische Daten: Lautsprecher Eigenschaften:Tiefton-Lautsprecher: 305 mm (12 Zoll)Hochton-Lautsprecher: 45 mm (1,75 Zoll)KompressionstreiberFrequenzgang (-6 dB): 64 Hz – 20 kHzFrequenzgang (-10 dB): 46 Hz – 20 kHzAbstrahlwinkel: 85° Grad (konisch)Impedanz: 8 OhmFrequenzweiche: passiv (getrennt bei 1,8 kHz)Maximal SPL: 128 dB PeakEmpfindlichkeit: 96 dB @ 1W/1mLeistungskapazität Dauer/Peak: 400 W/1600 WAnschlüsse: 2x Neutrik NL4Zusätzl. KlemmanschlussGehäuse: Multiplex-Holz mit TexturlackBefestigungspunkte: 6 x M10 Innengewinde35 mm Doppel-Stativ- Flansch aus Metall (Neigung 0° oder -10°)Gitter: Pulverbeschichteter Stahl mit GazeFarbe: S chwarzGewicht (unverpackt): 23 kgAbmessungen (B x H x T): 360 x 616 x 371 mmHersteller: QSCTyp: E112 |  |  |